RHAN 1

PROSIECTAU SEILWAITH ARWYDDOCAOL

Ynni

Cyfleusterau derbyn nwy
4
1
Mae adeiladu cyfleuster derbyn nwy yn brosiect seilwaith arwyddocaol—
a
os yw’r cyfleuster yng Nghymru neu yn ardal forol Cymru,
b
os yw’r cyfleuster o fewn is-adran (3), ac
c
os disgwylir i gyfradd llif uchaf y cyfleuster fod yn 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod o leiaf.
2
Mae addasu cyfleuster derbyn nwy yn brosiect seilwaith arwyddocaol—
a
os yw’r cyfleuster yng Nghymru neu yn ardal forol Cymru,
b
os yw’r cyfleuster o fewn is-adran (3), ac
c
os effaith ddisgwyliedig yr addasiad yw cynyddu cyfradd llif uchaf y cyfleuster 4.5 miliwn metr ciwbig safonol y diwrnod o leiaf.
3
Mae cyfleuster derbyn nwy o fewn yr is-adran hon os nad yw’r nwy a gaiff ei drin gan y cyfleuster—
a
yn tarddu o—
i
Cymru neu ardal forol Cymru,
ii
Lloegr neu ddyfroedd sy’n gyfagos i Loegr hyd at derfynau atfor y môr tiriogaethol,
iii
yr Alban neu ddyfroedd sy’n gyfagos i’r Alban hyd at derfynau atfor y môr tiriogaethol, neu
iv
y Parth Ynni Adnewyddadwy.
b
yn cyrraedd y cyfleuster o Loegr neu’r Alban, nac
c
wedi ei drin eisoes mewn cyfleuster arall ar ôl iddo gyrraedd Cymru neu ardal forol Cymru.
4
Yn yr adran hon—
- ystyr “cyfleuster derbyn nwy” (“gas reception facility”) yw cyfleuster ar gyfer—
  1. derbyn nwy naturiol ar ei ffurf nwyol o’r tu allan i Gymru ac ardal forol Cymru, a
  2. trin nwy naturiol (rywfodd ac eithrio drwy ei storio);
- ystyr “cyfradd llif uchaf” (“maximum flow rate”) yw’r gyfradd uchaf y gall nwy lifo allan o’r cyfleuster yn unol â hi;
- mae i “Parth Ynni Adnewyddadwy” yr ystyr a roddir i “Renewable Energy Zone” gan adran 84(4) o Ddeddf Ynni 2004 (p. 20).