Dyletswydd i ddarparu systemau llethu tân awtomatig
1
1
Rhaid i waith adeiladu y mae'r Mesur hwn yn gymwys iddo, mewn perthynas â phob preswylfa y mae'n gymwys iddi, gydymffurfio â gofynion is-adran (4) unwaith—
a
y bydd y gwaith wedi'i gwblhau, neu
b
y bydd y breswylfa wedi'i meddiannu at ddibenion preswyl,
pa un bynnag sydd gynharaf.
2
Yn ddarostyngedig i is-adran (3), mae'r Mesur hwn yn gymwys i waith adeiladu yng Nghymru sy'n cynnwys—
a
adeiladu adeilad i fod yn un breswylfa neu fwy,
b
trosi adeilad, neu ran o adeilad, i fod yn un breswylfa neu fwy,
c
isrannu un breswylfa bresennol neu fwy er mwyn creu un breswylfa newydd neu fwy, neu
d
cyfuno preswylfeydd presennol er mwyn creu preswylfa newydd neu breswylfeydd newydd.
3
Nid yw'r Mesur hwn yn gymwys i waith adeiladu—
a
sy'n cael ei gyflawni at ddibenion unrhyw un o swyddogaethau Gweinidogion y Goron, neu
b
os yw rheoliadau adeiladu sy'n gosod gofynion o ran darparu systemau llethu tân awtomatig yn gymwys i'r gwaith hwnnw neu os y byddai'n gymwys oni bai am gyfarwyddyd o dan adran 8 o Ddeddf 1984 sy'n hepgor gofynion o'r fath.
4
Gofynion yr is-adran hon yw—
a
bod rhaid darparu system llethu tân awtomatig ym mhob preswylfa,
b
bod y system yn gweithio'n effeithiol, ac
c
bod y system yn cydymffurfio â'r cyfryw ofynion ag a ragnodir.
5
Mae'r cyfeiriadau yn is-adran (4) at system llethu tân awtomatig hefyd yn cynnwys unrhyw gyflenwad ynni, dŵr, neu sylwedd arall, sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y system yn gweithio'n effeithiol.